Jakubowice Murowane, dnia ……………….…

**Wnioskodawca:**

...........................................................................

 (IMIĘ, NAZWISKO WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA)

...........................................................................

 (ADRES: ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA)

............................................................................

 (MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY)

............................................................................

 (NR TELEFONU)

**WNIOSEK**

o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza (podlicznika) odcinającego wodę bezpowrotnie zużytą na podlewanie przydomowych terenów zielonych na posesji ...............................................

Proszę o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odcinającego wodę bezpowrotnie zużytą na podlewanie ogródka o powierzchni .....................................

Akceptuję zasady ustalone przez PGK Wólka Sp. z o.o. w zakresie wyszczególnionym na odwrocie wniosku (str. 2).

W załączeniu **przedkładam** techniczny rysunek rzutu instalacji wod-kan na poziomie kondygnacji, na której będzie wodomierz, z zaznaczonym miejscem usytuowania wodomierza głównego i propozycją miejsca montażu wodomierza na podlewanie ogródka.

Oświadczam, że woda pobierana za wodomierzem odcinającym wykorzystywana będzie **wyłącznie** do celów podlewania przydomowych terenów zielonych.

Załączniki szt. ............ *................................podpis*

**Zasady uwzględniania w rozliczeniach za ścieki ilości wody zużytej na podlewanie ogródka:**

Zasady ustalania ilości ścieków wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnejprecyzuje Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowymodprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza ( art.27, ust.6).

**Przedkładana do uzgodnienia lokalizacja wodomierza (podlicznika) odliczającego powinna spełniać poniższe warunki:**

1. Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób uniemożliwiający jej pobór dla celów tworzących ścieki.
2. Ilość bezpowrotnie zużywanej wody powinna być opomiarowana jednym wodomierzem dobranym do warunków pracy.
3. Wodomierz powinien być kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez PGK Wólka Sp. z o.o. (system IZAR).
4. Punkt czerpalny sytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz w odległości ok. 1 m od wyjścia przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku w kierunku punktu czerpalnego lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej przed punktem czerpalnym.
5. Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza, zgodne z normami i przepisami w tym zakresie. Wodomierz sytuować na konsoli.
6. Przed wodomierzem odliczającym należy zainstalować **zawór zwrotny antyskażeniowy,** zgodnie z normą PN-EN 1717:2003.
7. Zamontowanie wodomierza może nastąpić po zaakceptowaniu przez PGK Wólka miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego na rzucie instalacji wod.-kan. budynku na poziomie kondygnacji, na której będzie wodomierz.
8. Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza obciąża odbiorcę,
9. Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić telefonicznie do PGK Wólka pod numer 081- 478 17 55 w celu umówienia terminu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania i oplombowania urządzenia.
10. Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za wodomierzem odliczającym w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego,
11. Odczyt i rozliczanie wodomierza odliczającego podlegać będzie opłacie abonamentowej.