Jakubowice Murowane, dnia ……………….…

**Wnioskodawca:**

...........................................................................

 (IMIĘ, NAZWISKO WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA)

...........................................................................

 (ADRES: ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA)

............................................................................

 (MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY)

............................................................................

 (NR TELEFONU)

**WNIOSEK**

o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odcinającego wodę bezpowrotnie zużytą na podlewanie przydomowych terenów zielonych na posesji ...............................................

Proszę o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odcinającego wodę bezpowrotnie zużytą na podlewanie ogródka o powierzchni .....................................

Akceptuję zasady ustalone przez PGK Wólka w zakresie wyszczególnionym na odwrocie wniosku (str. 2).

W załączeniu **przedkładam** techniczny rysunek rzutu instalacji wod-kan na poziomie kondygnacji, na której będzie wodomierz, z zaznaczonym miejscem usytuowania wodomierza głównego i propozycją miejsca montażu wodomierza na podlewanie ogródka.

Oświadczam, że woda pobierana za wodomierzem odcinającym wykorzystywana będzie **wyłącznie** do celów podlewania przydomowych terenów zielonych.

Załączniki szt. ............ *................................podpis*

**Zasady uwzględniania w rozliczeniach za ścieki ilości wody zużytej na podlewanie ogródka:**

Zasady ustalania ilości ścieków wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnejprecyzuje Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowymodprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza ( art.27, ust.6).

**Przedkładana do uzgodnienia lokalizacja wodomierza odliczającego powinna**

**spełniać poniższe warunki:**

1. Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób uniemożliwiający jej pobór dla celów tworzących ścieki,
2. Zaleca się, aby ilość bezpowrotnie zużywanej wody była opomiarowana jednym wodomierzem dobranym do warunków pracy,
3. Punkt czerpalny sytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz w odległości ok. 1 m od wyjścia przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku w kierunku punktu czerpalnego lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej przed punktem czerpalnym,
4. Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza, zgodne z normami i przepisami w tym zakresie. Wodomierz sytuować na konsoli,
5. Przed wodomierzem odliczającym należy zainstalować **zawór zwrotny antyskażeniowy,** zgodnie z normą PN-EN 1717:2003,
6. Zamontowanie wodomierza może nastąpić po zaakceptowaniu przez Gminę Wólka miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego na rzucie instalacji wod.-kan. budynku na poziomie kondygnacji, na której będzie wodomierz,
7. Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza obciąża odbiorcę,
8. Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić telefonicznie do PGK Wólka pod numer 081- 478 17 55 w celu umówienia terminu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania i oplombowania urządzenia,
9. Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za wodomierzem odliczającym w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego,
10. Odliczenie za ścieki wg wskazań dodatkowego wodomierza będzie możliwe tylko w okresie wegetacji roślin, tj. od 15.04. do 15.09. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.14.01.2002 r. (Dz. U. 02.8.70.),
11. Odczyt i rozliczanie wodomierza odliczającego podlegać będzie opłacie abonamentowej.